Теплоотражательный костюм ТОК-200 предназначен для защиты пожарных от воздействия резких, многократно повторяющихся перепадов внешней температуры при проведении разведки, тушении пожаров, спасении людей в процессе ликвидации аварийных и экстремальных ситуаций. Костюм изготовлен из теплоотражательной ткани с металлизированным покрытием и обеспечивает защиту пожарного при температуре окружающей среды до +200°С.

Огнетермостойкая боевая одежда изготавливается как в виде комбинезона с отсеком для дыхательного аппарата, так и в виде куртки и брюк. Наружный слой защитной одежды изготовлен из огнетермостойких волокон. Для защиты от воды на ткань нанесено высокотемпературное полимерное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ

Тип костюма -ТОК-200

Защита при t, -200 С°

Время защиты при плотности теплового потока -10 мин. при 18 кВт/м²

Воздействие открытого пламени -10 сек

Масса кг -8-10