Комплект теплоотражательной одежды ТОК-200



Предназначен для пожарных в условиях тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ. Изготовлен из огнетермостойкого материала с металлизированным покрытием типа «Термит». Комплект используется с дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.

Защищает от: Повышенных температур (от –40 до +200 °С); Теплового излучения; Пламени; Воды; Поверхностно-активных веществ;

Комплектность: Куртка; Брюки; Капюшон; Перчатки; Бахилы;

Комплект теплозащитный Т0К-800



Предназначен для защиты личного состава подразделений противопожарной обороны от воздействия опасных и вредных факторов при тушении пожаров, ведении аварийно-спасательных работ на предприятиях газо-нефтеперерабатывающей промышленности. Комплект используется с дыхательными аппаратами со сжатым воздухом. Температурный диапазон от –40 до +800 °С.

Комплектность:

Наружная оболочка (материал — огнестойкий, теплоотражательный, металлизированный с высоким коэффициентом отражения);

Комбинезон (материал — термостойкий изоляционный); Каска; Рукавицы; Бахилы;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип костюма  | ТОК-200  | ТОК-800  |
| Защита при t,°С;  | 200  | 200  |
| Время защиты при плотности теплового потока  | 10 мин при 18 кВт/м2  | 16 мин при 18 кВт/м2  |
| Воздействие открытого пламени, с  | 10  | 20  |
| Масса, кг | 8-10 | 10-12 |